Нужно ввести принтер в режим принудительной загрузки.

 На выключенном принтере нажмите и удерживайте кнопку [ STOP ]. Нажмите и удерживайте кнопку [ POWER ],  
через ~ 1-2 сек отпустите обе кнопки. При успешном входе в принудительный режим, 
индикатор состояния должен загореться оранжевым светом (остальные индикаторы тоже будут гореть). 

Перетаскиваем файл прошивки файл orig_3260_3052_V3.50.01.08.hd перетаскиваем на загрузчик usbprns2.exe

Дожидаемся пока принтер не перезагрузится!

Далее все по инструкции.